様式１

**木 造 住 宅 簡 易 耐 震 診 断 申 込 書**

 秩父市長

 　　　　　　　　　　　　申込日　　　　　年　　月　　日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   申 込 者 | 　住　　　所 |  秩父市 |
|  氏　　　名 |  |
| 　申込者　の要件 |  □　住宅の所有者（居住者） □ 住宅の所有者（居住者）の家族 |
|  連絡先 |  ＴＥＬ |
|   住 宅 |  建設場所（申込者住所と異なる場合の　み記入して下さい） |  秩父市 |
|  所有者名 　（申込者と異なる場合のみ 記入して下さい） |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 　必要書類 | 　□　建築確認申請書及びその添付図書の写し又は１～２階平面図 **結果報告を郵送希望する場合**　□　返信用封筒（長３封筒：横120㎜×縦235㎜）　　　＊切手を貼り、宛名の記入をする  |
|  結果報告方法 |  □　来庁　　　　　　年　　月　　日　午前・午後　　時 □　郵送 |

＊この診断結果は、耐震改修促進計画の統計データ及び改修工事の有無に関する調査に　活用します。

＊この診断結果は、所得税額の特別控除や固定資産税の減額措置、その他の証明書とし　て使用できません。

**事 前 聞 き 取 り 調 査 書**

 該当項目の□にチェックを入れて下さい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  建設 |  □ 大正　　　年　　　□ 昭和　　　年　　　□ 平成　　　年 |  |
|  階数 |  □ 平　屋　　　　　　□ ２階建 |  |
|  屋根 |  軽い（石綿スレート葺き、鉄板葺きなど） |  □ |
|  重い（桟瓦葺きなど） |  □ |
|  非常に重い（土瓦葺き屋根など） |  □ |
|  外壁 |  軽い（ラスモルタル壁、ボード壁など） |  □ |
|  重い（土塗壁（外）など） |  □ |
|  非常に重い（土塗壁（外＋内）など） |  □ |
|  内装 |  台　所 | 　仕上げ　　　　　　　下地　　　　　　　 □ 不明 |  |
|  和　室 |  仕上げ　　　　　　　下地　　　　　　　 □ 不明 |
|  洋　室 |  仕上げ　　　　　　　下地　　　　　　　 □ 不明 |
|  その他 |  仕上げ　　　　　　　下地　　　　　　　 □ 不明 |
|  吹抜 |  ４ｍ以上の吹抜が有る |  □ |
|  劣化 |  部　位 |  材料、部材等 |  劣化事象 |   |
|  屋　根 葺き材 |  金属板 |  変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれが有る |  □ |
|  瓦・スレート |  割れ、欠け、ずれ、欠落がある |  □ |
|  樋 |  軒・呼び樋 |  変退色、さび、割れ、ずれ、欠落が有る |  □ |
|  竪樋 |  変退色、さび、割れ、ずれ、欠落が有る |  □ |
|  外　壁 |  木製版、合板 |  水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽有り |  □ |
|  窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  こけ、割れ、ずれ、欠陥、シール切れがある |  □ |
|  金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、 シール切れが有る |  □ |
|  モルタル |  こけ、0.3㎜以上の亀裂、剥落がある |  □ |
|  露出した躯体 |  水浸み痕、こけ、腐朽、蟻道、蟻害がある |  □ |
|  ﾊﾞﾙｺﾆｰ | 手摺壁 | 木製版合板 |  水浸み痕、こけ、割れ、抜け節、ずれ、腐朽有り |  □ |
| 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  こけ、割れ、ずれ、欠陥、シール切れがある |  □ |
| 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ |  変退色、さび、さび穴、ずれ、めくれ、目地空き、シール切れが有る |  □ |
| 外壁との接合部 |  外壁面との接合部に亀裂、隙間、緩み、シール切れ・ 剥離が有る |  □ |
|  床排水 |  壁面を伝って流れている、又は排水の仕組みが悪い |  □ |
|  内　壁 |  一般室 | 内壁、窓下 |  水浸み痕、はがれ、亀裂、カビが有る |  □ |
|  浴室 | ﾀｲﾙ壁 |  目地の亀裂、タイルの割れが有る |  □ |
| ﾀｲﾙ以外 |  水浸み痕、変色、亀裂、カビ、腐朽、蟻害が有る |  □ |
|  床 |  床面 | 一般室 |  傾斜、過度の振動、床鳴りが有る |  □ |
| 廊下 |  傾斜、過度の振動、床鳴りが有る |  □ |
|  床下 |  |  基礎の亀裂や床下部材に腐朽、蟻道、蟻害が有る |  □ |
|  基礎 | 鉄筋コンクリート |  □ 健全　　　 □ひび割れがある　□不明 |  |
| 無筋コンクリート |  □ 健全　　　 □ひび割れがある　□不明 |
| 玉石 |  □ 足固め有り □足固め無し　　　□不明　 |
| 地盤の種類 |  良い・普通（関東ローム層または同等以上の地盤（下記以外のもの）） |  □ |
|  やや悪い（埋立地、盛土、大規模な造成工事によるもの） |  □ |
|  非常に悪い（海、川、池、沼、水田などの埋立地） |  □ |
|  不明 |  □ |
| 床仕様 |  合板 |  □ |
|  火打ち＋荒板 |  □ |
|  火打ちなし |  □ |
|  不明 |  □ |
| 主要な柱径 |  １２０mm未満 |  □ |
|  １２０mm以上 |  □ |
|  １４０mm以上 |  □ |
| 接合部 |  平成12年建設省告示第1460号に適合する仕様 |  □ |
|  羽子板ボルト、山形プレートVP、かど金物CP-L、込み栓 |  □ |
|  ほぞ差し、釘打ち、かすがい等（構面の両端が通し柱の場合） |  □ |
|  ほぞ差し、釘打ち、かすがい等 |  □ |
|  不明 |  □ |